|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品编号** | | **产品描述** | **数量** | |
| **鼻窦镜** | | | | | |
| **1** | 7230AA | | HOPKINS II 0°内镜，直视式，外径4mm，工作长度180mm，视场角75°，可高温高压消毒，带光纤接口，接口向下。颜色代码：绿 | 1 | |
| **2** | 7230BA | | HOPKINS II 30°内镜，直视式，外径4mm，工作长度180mm，视场角75°，可高温高压消毒，带光纤接口，接口向下。颜色代码：红 | 2 | |
| **耳内镜** | | | | | |
| **1** | 7220AA | HOPKINS 0°直视式内镜，广角，直径3mm，有效工作长度14cm，可高温高压消毒。集成光纤传输。颜色代码：绿 | | | 1 |
| **2** | 7220BA | HOPKINS 30°直视式内镜，广角，直径3mm，有效工作长度14cm，可高温高压消毒。集成光纤传输。颜色代码：红 | | | 2 |